目前存在的问题

1. 无电阻时，出现电阻值为0 情况。
2. DSP程序两个板卡需保持一致，且需要保证上传数据正确。
3. Excel表导出，需要横向排列
4. 测试时间需要添加小时单位
5. 对板卡输出信号进行校准
6. 经常出现资源未释放，如下图所示，需解决。

